# Relevamiento Funcional – Terminal Multimodal de Pago

## Pantalla de Inicio

Mensaje: “Bienvenido. Acerque su tarjeta SUBE, tarjeta NFC o dispositivo NFC.”

No es necesario seleccionar el medio de pago, se detecta automáticamente al acercar el dispositivo.

Botón lateral izquierdo: “Pagar con QR”

Parte inferior:

- Botón: “Consultar saldo SUBE”

- Botón: “Activar recarga SUBE”

## Flujos Interactivos

1. Pago NFC / SUBE

- El usuario acerca un medio de pago.

- El sistema detecta el tipo de medio (SUBE, tarjeta, celular).

- Si es una SUBE:

- Si tiene saldo suficiente: se realiza el pago y se muestra mensaje de éxito y saldo restante.

- Si tiene saldo insuficiente: se muestra mensaje: “Saldo negativo. ¿Desea recargar?”

- Desde allí se abre la pantalla de recarga SUBE.

2. Pago QR

- El usuario presiona el botón “Pagar con QR”.

- Se genera un código QR en pantalla.

- El usuario lo escanea con su billetera virtual.

- El sistema valida el pago y continúa el flujo como si fuera NFC.

3. Consultar saldo SUBE

- El usuario presiona el botón correspondiente y acerca la tarjeta.

- El sistema muestra el saldo disponible.

4. Activar recarga SUBE

- El usuario presiona el botón y acerca la tarjeta.

- El sistema valida si hay una recarga pendiente.

- Si hay, se activa y se muestra mensaje de confirmación.

- Si no hay, se muestra mensaje informativo.

5. Post Recarga Exitosa

- Luego de activar una recarga, el sistema puede ofrecer:

- Configurar recarga automática.

- Sugerencia de recarga basada en historial (sistema predictivo).

## Notas

No requiere login del usuario.

Todas las acciones deben ser auditables.

Los botones deben ser accesibles para personas con distintas capacidades.

El flujo debe ser ágil y sin necesidad de volver atrás para iniciar nuevas acciones.